**[PC] Hướng dẫn đổi IP LAN của Tenda AC5 v3**

IP LAN mặc định của Tenda AC5 v3 là 192.168.0.1 , để thay đổi IP LAN làm theo hướng dẫn sau

1. Kết nối với WiFi của Tenda AC5 v3
2. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ **tendawifi.com** để vào trang cấu hình

3. Chọn mục **Administrator** -> Đặt lại địa chỉ IP khác tại mục **Lan IP Address** -> Chọn **OK** 