












**Hướng dẫn cài đặt Tenda AC7 ở chế độ AP**

Khi hoạt động ở chế độ AP (Access point), Tenda AC7 sẽ phát WiFi, còn chức năng DHCP cấp phát IP sẽ do Router chính thực hiện  
**Nếu cài đặt khi Tenda AC7 ở trạng thái mặc định (chưa được cấu hình)**

1. Kết nối với WiFi mặc định của Tenda AC7 . Tên WiFi mặc định được in ở tem thông tin dán ở mặt sau sản phẩm  
   
2. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ **tendawifi.com** để vào trang cấu hình  
   
3. Chọn **Start** 
4. Chọn chế độ **Dynamic IP Address** , chọn **Next**  
   
5. Đặt tên WiFi và Mật khẩu mà bạn muốn (mật khẩu WiFi ít nhất 8 ký tự) 
6. Đặt mật khẩu truy cập vào trang cấu hình, nếu không muốn đặt mật khẩu, bạn chọn **Not Required** , chọn **Next**
7. Thông báo cấu hình thành công  
   
8. Kết nối lại với WiFi vừa mới đổi của Tenda AC7 
9. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari,Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ **tendawifi.com** để vào trang cấu hình   
   
10. Chọn mục **WiFi Setting** -> **AP** **Mode** 
11. Chọn bật AP Mode, chọn **Save** chờ Tenda AC7 khởi động lại là hoàn thành   
    

**Nếu cài đặt khi Tenda AC7 đang hoạt động ở chế độ Router/Repeater**

1. Kết nối với WiFi của Tenda AC7 
2. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari,Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ **tendawifi.com** để vào trang cấu hình  
    
3. Chọn mục **WiFi Setting** -> **AP** **Mode** 
4. Chọn bật AP Mode, chọn **Save** chờ Tenda AC7 khởi động lại là hoàn thành   
   