**Hướng dẫn cài đặt Tenda AC7 ở chế độ DHCP (Tenda AC7 cấp IP)**

1. Kết nối với WiFi mặc định của Tenda AC7 . Tên WiFi mặc định được in ở tem thông tin dán ở mặt sau sản phẩm

2. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ **tendawifi.com** để vào trang cấu hình

3. Chọn **Start** 
4. Chọn chế độ **Dynamic IP Address** , chọn **Next**

5. Đặt tên WiFi và Mật khẩu mà bạn muốn (mật khẩu WiFi ít nhất 8 ký tự) 
6. Đặt mật khẩu truy cập vào trang cấu hình, nếu không muốn đặt mật khẩu, bạn chọn **Not Required** , chọn **Next**
7. Thông báo cấu hình thành công

8. Cắm dây mạng từ modem nhà mạng vào cổng WAN của Tenda AC7 và sử dụng