**N301 – Hướng dẫn cấu hình Router ở chế độ DHCP**

Dòng sản phẩm: Router WiFi Mã sản phẩm: N301

Có 5 chế độ hoạt động cho Router. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình Router ở chế độ DHCP . Thực hiện theo các bước sau.


**Bước 1**: Kết nối thiết bị

**Bước 2**: Cấu hình máy tính

**Bước 3**: Cấu hình Router



Nối dây cáp từ modem đến cổng **WAN** của Router, sau đó nối dây cáp từ máy tính của bạn đến cổng **LAN** bất kỳ của Router (hoặc kết nối vào sóng WiFi mặc định của N301)



Chú ý: Sau khi kết nối, đèn **SYS** sẽ sáng nhấp nháy, Đèn **WLAN** sẽ sáng đứng hoặc nhấp nháy, đèn **WAN** sẽ sáng đứng hoặc nhấp nháy.



Để cài đặt cho Router WiFi, trước hết máy tính của bạn phải được đặt IP động. Làm theo hướng dẫn tại đây để kiểm tra và đặt IP động cho máy tính của bạn

[Hướng dẫn đặt IP động cho máy tính trước khi cấu hình thiết bị](https://www.tendacn.com/vn/faq/3265.html)



**1.** Mở trình duyệt và truy cập **192.168.0.1**

C:\Users\Jane Lee\Desktop\N301做FAQ\browser.PNG

Chú ý: Nếu bạn không thể truy cập vào 192.168.0.1 , hãy nhấn giữ nút Reset đằng sau N301 trong khoảng 15 giây, chờ 1 phút để thiết bị khởi động lại sau đó thử truy cập lại 192.168.0.1

**2.** Chọn chế độ **Dynamic IP** , mục **WiFi Name** để thay đổi tên WiFi phát ra từ N301 , mục **WiFi Password** để cài đặt mật khẩu cho WiFi của N301, cuối cùng nhấn **OK** . 

Kiểm tra mục **Status** phần **Connection Status** hiển thị **You can surf the Internet** là đã có thể truy cập Internet. 