


**Hướng dẫn đổi IP LAN của Tenda AC7**

IP LAN mặc định của Tenda AC7 là 192.168.0.1 , để thay đổi IP LAN làm theo hướng dẫn sau

1. Kết nối với WiFi của Tenda AC7  
   
2. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ **tendawifi.com** để vào trang cấu hình  
   
3. Chọn mục **System Settings** -> Chọn **LAN Settings** 
4. Đổi địa chỉ IP LAN khác cho Tenda AC7 tại dòng **LAN IP Address** , chọn **Save**