**Khắc phục không thể truy cập 192.168.0.1 để vào trang cấu hình Tenda AC5 v3**

Lí do thường thấy khi không thể truy cập vào địa chỉ mặc định 192.168.0.1

1. Do người dùng đã đổi IP LAN của Tenda AC5 v3
2. Tính năng tự động đổi IP của Tenda AC5 v3, khi trong hệ thống đã có 1 Router khác có IP thuộc dãy 192.168.0.xxx , thì Tenda AC5 v3 sẽ tự động đổi sang dãy IP khác nhằm tránh việc xung đột IP trong hệ thống
3. Do Tenda AC5 v3 đang hoạt động ở chế độ AP hoặc Repeater, và IP LAN của Tenda AC5 v3 được Router chính cấp phát

⮚ Sử dụng IP LAN đã được đổi để truy cập, hoặc truy cập bằng địa chỉ **tendawifi.com**

Nếu vẫn không thể truy cập, hãy rút tất cả dây mạng đang hiện đang cắm vào Tenda AC5 v3 , nhấn giữ nút WPS/RST trong 15 giây, kết nối lại WiFi mặc định của Tenda AC5 v3 và truy cập **tendawifi.com** hoặc 192.168.0.1 để vào trang cấu hình

*\*\* Nếu sử dụng điện thoại để cài đặt, lưu ý tắt tất cả kết nối 3G/4G trước khi truy cập* ***tendawifi.com***